장 비 사 양 서

장 비 명	차량문 개방기	규 격	AT-M2100
수 량	1set	비 고
용 도	차량 시건개방 구조 작업 시 사용.
제원/특징 등 구매사양	밝은 노랑색으로 되어있는 개방기는 어두운 곳에서도 작업이 용이하게 되어있으며, 끝에는 실리콘 고무와 야광코팅으로 제작하여 미끄러짐 없이 문을 개방 할 수 있습니다. 약 20° 꺾여있는 개방기는 작업을 쉽고 신속하게 처리할 수 있도록 해줍니다. 2단으로 분리가 가능하도록 제작하였고 총 길이는 약138cm로 문 개방이 수월하며 보관이 용이합니다. 문 개방의 원활한 작업을 위해 쐐기와 에어백을 갖추었고, 다른 종류의 개방기도 포함하여 어느 차량이 든지 쉽게 작업을 할 수 있습니다. 전용 가방을 제작하여 보관이 편리합니다.

장 비 명	이스카 구조장갑(탱크)	규 격	일반구조작업용 케볼라보호장갑
수 량	30	비 고
용 도	각종 동력장비 사용 시 또는 금속류 등의 상해로부터 대원 보호.
제원/특징 등 구매사양	이란적인 구조 작업 및 작종 기계 조작 시 사용할 수 있는 장갑으로 손등과 손바닥 모두를 케블러소재를 사용한 장갑. 재질 : Crystal Kevalr

장 비 사 양 서

장 비 명	랜턴배터리	규 격	NH-100
수 량	20	비 고
용 도	구조 및 화재현장에서 시게확보를 위한 LED랜턴 충전배터리
제원/특징 등 구매사양	제조사 : 우림산업 종 류 : 리튬이온 충전식배터리 전 압 : DC 7.2V

장 비 사 양 서

장 비 명	W울트라 프리즈 (말벌전용스프레이)	규 격	- 용 량 : 500 ml - 크 기 : 65∅ x 28 cm
수 량	40	비 고
용 도	벌집 제거 작업시 사용
제원/특징 등 구매사양	국내에 서식하는 모든 말벌제거에 효과를 발휘하며, 장수말벌과 같은 대형말벌에도 효과가 탁월합니다. 말벌에 닿는 즉시 벌의 피부로 약재가 흡수되어 말벌을 바로 죽일 수 있으 며, 약효는 기존대비 20% 이상 더 강력해졌고,용량도 20%이상 늘렸습니다. 말벌에 직접 분사하여 제거 할 수 있으며, 벌집내 직접 분사하여 안에 있는 말벌 및 유충, 알까지도 완전하게 제거할 수 있습니다.

장 비 사 양 서

장 비 명	건전지	규 격	- 9V(사각) - 1.5V(AAA) - 1.5V(AA) 1.5V(D,신호봉용)
수 량	9V : 2박스 (10개) 1.5V(AAA) : 2박스(1박스 20개) 1.5V(AA) : 2박스(1박스 20개) 1.5V(D) : 2박스(1박스 20개)	비 고
용 도	공기호흡기 점멸등 및 신호봉용으로 사용
제원/특징 등 구매사양	제조사 : 로케트 규 격 : 9V(사각), 1.5V(AAA), 1.5V(AA), 1.5V(D, 신호봉용)