특정소방대상물 방염물품 사용 안내문

국민안전처에서 재가공 방염합판을 사용한 특정소방대상물을 대상으로 현장에서 수거한 시료로 방염성능검사를 실시한 결과 부적합 사례가 발생하여 안내하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

□ 관련법령

○ 「화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제12조, 제13조

□ 주요사항(제품 간 비교 사진)

선처리 타공합판(정상품)		재가공한 타공합판(비정상품)
< 타공원형 >	< 타공라인 >	< 타공원형 >	< 타공라인 >
※ 선처리 타공합판(정상품)은 합격표시 훼손이 없고, 검사결과통보서에 타공으로 표시됨

□ 설치된 제품의 방염성능검사결과통보서 확인 방법

○ 부착된 합격표시와 결과통보서의 일치여부 확인

○ PC 또는 모바일 : 소방산업기술원홈페이지 접속 → 합격표시조회

* 합격번호란에 영문(4자리)와 숫자(5자리) 입력, 생성 결과의 “소재혼용율”과 결과통보서의 “3. 소재혼용율” 에 타공(원형 또는 라인) 일치 여부 확인

□ 방염관련 벌칙 사항

○ 방염성능검사에 합격하지 아니한 물품에 합격표시를 하거나 합격표시를  위조하거나       변조하여 사용한 자(법 제13조 위반) : 300만원 이하의 벌금

○ 방염대상물품의 방염성능기준을 위반한자(법 제12조1항 위반) : 200만원 이하의 과태료

□ 안내 사항

○ 방염물품을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 선처리 후 재가공된 방염합판을 사용하지 않도록 협조하여 주시기 바랍니다. (☎마포소방서 예방팀 02-701-3495)

마포소방서장