종합관제실 운영장비

□ 관리현황

관제실 내 운영장비			관제실 외 운영장비
구 분	수 량	비 고	구 분	수 량	비고(위치)
매직글라스	1식	유리벽	정보서비스 종합관리 시스템	12대	SMS(7대), 서비스(4대), 항온습제(1) (3층 시스템실)
DVR	2대	Video Recode	NMS	2대	네트워크 관제(2층 통신실)
FMS	1식	기반시설 관제	APM(구시스템)	4대	대시민 홈페이지(2층 통신실)
영상관리시스템	1식	관제화면(DLP10대)	CCTV	16대	시스템실 관제(3층 시스템실)
통합리모콘	1대	리모콘

□ 점검목록

연번	점검사항	점검결과		문제점 및 조치사항
		정상	이상
1	매직글라스의 작동 및 표면에 균열이 없는가?	✔
2	DVR의 데이터저장이 정상적으로 이루어지는가?	✔
3	FMS의 기반시설 제어 및 현재 동작상태를 정상적으로 보여주는가?	✔
4	영상관리시스템 화면의 밝기 및 색상에 이상은 없는가?	✔
5	영상관리시스템 화면이 꺼지거나 떨림 현상이 없는가?	✔
6	영상관리시스템 화면 제어가 안 되거나 영상분배기 작동에 이상은 없는가?	✔
7	통합리모콘의 작동은 정상인가?	✔
8	종합관제실 관제용 PC는 이상이 없는가?	✔
9	종합관리시스템의 정보시스템 관제 및 항온항습기의 현재 동작상태를 정상적으로 보여주는가?	✔
10	네트워크 모니터링(NMS)은 정상적으로 보여주는가?	✔
11	APM의 대시민서비스 관제 및 현재 동작 상태를 정상적으로 보여주는가?	✔
12	CCTV의 꺼짐이나 화면이상 증상이 있는가?	✔
13	내화금고의 출입에 문제는 없는가?	✔
14	종합관제실 출입문(지문인식등)은 이상 없는가?	✔

특이사항 기제 (관제실 운영 관련)