재난현장 인명검색 카드 표준(안) 의견 조회

<기관명 :도봉센터 >

표준안		의 견 (O, X)	사 유
사 진	내 용
	폭 80mm x 길이 180mm 크기에 복합형(고리+자석) 형태로 제작하여 문고리 또는 방화문 앞 부착 또는 거는 형태	X	식별이 어렵고 휴대하기가 번거롭다 (등지개에 카라비너 결착시 표식고리의 틈으로 이탈우려등) 열기 및 검은연기로 인한 훼손우려가 있다.
	고체 형광펜 등 활용하여 방화문 앞 1차 X표식, 2차 ⊗ 표식, 구조대상자 발견현황 등 기재	X	화재 현장에서 장갑 등을 착용한 채로 형광펜 등을 꺼내서 표시하기가 쉽지 않으며 현관문에 표시하는 걸 원치 않는 거주자로 인하여 추후 민원 발생 우려 있음.
	끈 형태로 제작하여 문고리에 1개이면 1차 검색 완료, 2개이면 2차 검색 완료를 표식하는 방법	O	사용 및 식별이 용이하고 카라비너등으로 등지개 결착하여 현장활동 중에도 분실 우려가 없음. 각 대별 색상을 달리하여 검색 횟수 및 검색부서 파악 가능.