재선충병 연막 지상방제 실행요령

◈ 재선충 매개충 살충효과가 높은 연막 지상방제 긴급 확대 ◈

① 기  간 : 매개충 활동시기(북방수염하늘소 ～8월 하순, 솔수염하늘소 ～10월 하순)

② 방  법 : 휴대용 연막방제기 활용

③ 대상지 : 피해극심지, 신규 발생지 및 선단지, 방제누락지역, 전략지역 등

□ 추진 배경

◦ 지난해부터 연막기를 이용한 약제살포를 실시하여 매개충 제거에 실질적인 효과가 있음을 확인(포천시의 경우 재선충 피해목 대폭 감소)

< 연막방제 실행 >	< 방제 후 죽은 매개충, 포천시 >	< 국립산림과학원 현지조사 >

◦ 산림부서장 간담회, 지상방제 설명회 등을 통해 매개충 활동시기 연막 지상방제 대폭 확대키로 결의

① 북부권역(서울‧경기‧강원‧충남북) 지상방제 설명회(4.28, 포천)

② 경기지역 잣나무재선충병 피해지역 산림부서장 간담회(5.21, 과학원)

③ 남부권역(경남북, 부산‧울산) 산림부서장 간담회 및 지상방제 설명회(6.9, 진주)

◦ 지상방제를 기존의 차량방제 위주에서 휴대용 연막방제기를 활용한 연막방제 방식으로 전환 추진

기존 방식		새로운 방식
항공방제 보완 개념 * 항공방제를 할 수 없는 곳 살포 차량 이용한 고압분사 방식 * 차량진입이 가능한 곳에 한정		연막방제를 항공방제와 병행 * 연막방제를 주요 방제방법으로 채택 휴대용 연막방제기 사용 * 휴대 및 이동 간편, 침투효과 높음

□ 작업시기 : 매년 4월 ∼ 10월(항공방제와 연계)

◦ 매개충 우화초일 경 착수, 우화 최성기에 집중 방제

◦ 중요지역은 우화초일부터 활동종료기 이전까지 5회 이상(2～3주 간격) 실시

매개충	우화초일	우화최성기	우화종료일	활동종료기	비고
북방수염하늘소	4. 18	5. 9	5. 22	8월 하순	우화·활동기는 2014년 기준
솔수염하늘소	5. 9	6. 21	8. 12	10월 하순

□ 대상지역 : 방제 중요도가 높은 지역 순

① 재선충병 피해확산이 우려되는 선단지 및 신규 발생지(우선 실행)

(피해가 확산될 가능성이 있는 외곽지역까지 확대 실시)

② 방제사업 누락지, 해안가‧석력지‧과수원‧농경지 등 피해목 존치지역

매개충 침입이 확인된 숲가꾸기 사업지 등

③ 우량 소나무림, 문화재‧보호수, 공원지역 등 중요 관심지역

④ 피해 극심지역 등 우선 방제가 필요한 지역 등

※ 항공방제 지역과 관계없이 매개충 구제가 필요한 지역 선정

□ 약제 및 장비

구 분	약 제	장 비
종류	ㆍ티아클로프리드 액상수화제(10%) ㆍ아세타미프리드 액제(10%) ㆍ확산제(바이오디젤, 식물성기름) * 항공방제 약제와 동일	ㆍ연막방제기 ㆍ연무·연막방제기
특징	ㆍ중추신경전달 교란(접촉‧섭식) ㆍ살포 후 15일차까지 살충효과	ㆍ원터치 자동시동방식 ㆍ중량 : 8.5kg, 탱크용량 : 8ℓ
비율	ㆍ30배 희석액 사용 * ha당 희석액 10ℓ 살포) ** 물 10, 확산제 20, 약제 1	ㆍ8ℓ(약제 0.25ℓ, 물 2.5ℓ, 확산제 5ℓ) ㆍ6ℓ(약제 0.2ℓ, 물 2ℓ, 확산제 4ℓ)
사진

* 연막방제 효과를 높이기 위해 약제 2종을 번갈아 가면서 사용

□ 작업방법

◦ 연막용 살충제를 물·확산제와 적정농도로 희석하여 살포

◦ 연막 방향은 바람이 불어가는 방향으로 실시

◦ 직업시간은 제약이 없으나 기류 또는 바람의 방향을 우선적으로 고려

* (상승기류시) : 산정 → 산록 방향, (하강기류시) : 산록 → 산정 방향

□ 적용품셈 : 차량용 고압분무기 준용

◦ 인력 및 재료비 : 2인(보통인부), 약제 2ℓ, 휘발유 2.3ℓ(ha당)

◦ 경비, 일반관리비, 이윤(수수료), 부가가치세 : 해당 요율에 따름

◦ 할증요소 :「산림병해충 방제사업 표준품셈」‘경사도’ 할증요소 적용

< 품셈 산출예시 >

(단위 : 원 / ha)

구 분	수량	단위	단가	금액	비고
합 계				407,000	천단위 미만 절사
가. 노 무 비				194,049
- 직접노무비	2.0	명	87,805	175,610	보통인부
- 간접노무비				18,439	직접노무비의 10.5%
나. 재 료 비				89,555
- 약제대	2.0	ℓ	42,735	85,470	티아클로프리드 액상수화제10%
- 기타재료비	2.3	ℓ	1,776	4,085	휘발유
다. 경 비				31,567
- 산재보험료				17,270	노무비의 8.9%
- 고용보험료				1,746	노무비의 0.9%
- 국민건강보험료				2,985	직접노무비의 1.7%
- 국민연금보험료				4,373	직접노무비의 2.49%
- 노인장기요양보험료				286	국민건강보험료의 6.55%
- 안전관리비				4,906	(재료비+직접노무비)의 1.85%
라. 일반관리비				18,910	(노무비+재료비+경비)의 6%
마. 이윤(수수료)				36,679	(노무비+경비+일반관리비)의 15%
바. 부가가치세				37,076	(노무비+재료비+경비+일반관리비+이윤)의 10%

* 지자체 국고보조율 70%. 단, 약제대는 100%. 할증요인 없음

휴대용 연막방제기 사용방법

1. 연막방제기 특징

가. 진동연소방식의 pulse jet 원리를 이용하여 열기와 살충제를 분출하는 것으로 연료(휘발유), 공기(압축공기), 점화(폭팔)의 3요소로 구성된다

나. 일반적인 엔진의 실린더, 피스톤 등의 회전 및 마찰 부분이 없어 구조가 간단하고 부속품의 마모가 없다는 것이 특징이다

다. 희석한 용액을 고열(약 400도 ∼ 600도)의 연소실을 통과하여 연기가 뿜어져 나오면서 연기가 살충제 입자를 운반하며 이때 발생되는 살충제 입자의 크기는 0.1 ∼ 10마이크론이다

라. 희석한 용액을 고열(약 400도 ∼ 600도)의 연소실을 통과하여 연기가 뿜어져 나오면서 연기가 살충제 입자를 운반하며 이때 발생되는 살충제 입자의 크기는 0.1 ∼ 10마이크론이다

마. 휴대가 용이하여 차량을 이용한 살포가 여려운 지역 등 활용도가 높음

2. 연막방제기 사용법

가. 시동

1) 연료탱크에 연료를 2/3쯤 채운다.

2) 연료를 가득 채우면 쉽게 녹킹이 되고 연료가 적으면 배터리 소모가 많다

3) 약제탱크에 약제를 마지막 눈금까지 채운다

4) 연료는 순수한 휘발유만 사용한다

5) 시동 버튼은 10초정도 누르면 시동이 된다

6) 시동이 되지 않을 시는 스톱 버튼을 오른손으로 계속 누르고 왼속으로 시동 버튼을 눌렀다 뗏다 하면 녹킹이 해소된다.

7) 녹킹이 해소 된 후 시동 버튼을 누르면 된다

* 녹킹 : 연소실에 연로가 과잉으로 공급되어 연료가 넘치고 분사구로 불꽃이 나가는 현상

나. 분사

1) 시동이 된 후 4∼5초 후에 분사레버를 연다

2) 필요에 따라서 약제 조절밸브를 조절한다.

다. 정지

1) 분사레버를 닫고 약제분사가 정지된 것을 확인 후 시동을 정지한다

2) 약제 분사중 시동이 정지되면 분사구 쪽에서 화재가 발생하므로 필히 약제 정지 후 시동을 끈다

라. 청소

1) 약제여과기를 청소한다(약제 분사량이 적을 때 청소)

2) 하루이상 장비를 사용치 않을 때에는 약제탱크를 비워둔다

3) 연료탱크의 이물질을 제거한다

마. 충전

1) 12시간 충전한다(저녁에서 아침까지, 배터리 완전 소모시 재충전 불가)

2) 매일 조금씩 충전하는 것보다 한번에 12시간 충전한다

바. 보관

1) 습기 없는 건조한 곳에 보관한다

2) 연료나 약제를 깨끗이 비워서 보관한다

3) 약품과 함께 보관하지 않는다

4) 비닐로 싸거나 박스에 보관한다

5) 12시간 충전 후 보관한다

6) 배터리선(+, 붉은색)을 떼어 놓는다

사. 정비

1) 꽃잎밸브를 교체한다(연소실로 불꽃이 나면 꽃잎이 파손된 것임)

2) 플러그 간격을 2∼3mm로 유지한다(자동차는 0.7mm로 가까우나 연막기는 멀어야 함)

3) 배터리 충전이 안 되면 교체한다(완전소모 되면 충전 불가)

연막방제 안전사항

1. 작업 안전수칙

가. 방제 활동 이전(24기간 전) 방제에 사용될 약제, 방제방법, 방제실시 시간 등의 구체적인 방제실시 내역을 공지하여야 한다

나. 약제 분사 시 분사구를 장비의 수평보다 낮게 해서 분사한다

다. 저독성 농약이나 화초, 식물, 벌에 주의하며 누에에 사용하지 않는다

라. 연막을 하지 않는 상태에서는 장시간 가동하지 않는다

마. 가동 중 시동이 꺼지면 불이 난다. 즉시, 약제밸브를 닫고 분사구를 아래로 낮추어 약제가 흘러내리게 하고 시동을 건어주면 된다. 약제밸브를 닫지 않으면 불이 더욱 커진다

2. 약제 안전취급 관리

가. 방제용으로 사용하고 있는 살충제는 인축에 대한 독성이 낮다 하더라도 어느 정도 독성을 지니고 있기 때문에 살충제를 취급하거나 작업할 때도 주의가 절실히 요망된다

나. 방제 활동 이전(24시간 전) 방제에 사용될 약제, 방제방법, 방제실시 시간 등의 구체적인 방제실시 내역을 공지하여야 한다

다. 살포 작업자는 모자, 안경, 마스크 그리고 장갑을 착용하여 작업 중 살충제가 피부에 닿지 않도록 하여야 한다

라. 작업 시에는 바람을 등이나 옆으로 받도록 방향을 잡아 살충제 입자가 몸이나 옷에 닿지 않도록 한다

마. 작업은 1일 4시간 이상 하지 않으며 작업 중 음주나 흡연은 금하고 음식안 음료수를 먹을 때에는 손과 얼굴을 비눗물로 씻은 후에 섭취한다

바. 사용하고 남은 희석된 살충제는 잔류 처리하여 남지 않게 한다

사. 작업 중 살충제가 피부에 묻었을 경우 즉시 작업을 중단하고 비눗물로 깨끗이 세척한다.

아. 작업 후 반드시 비누로 샤워나 목욕을 한다