저수조 청소결과 통보

( 2019년도   하반기)

1.시설내역

건물명				소 재 지
대표자 (관리소장)			전화번호 (핸드폰)		전담관리인
아파트	건물동수		동	지상/지하	층/ 층
	세 대 수		세대	월급수사용량 (평균)	톤
저수조 규모	지하	㎥(톤)× 개= ㎥(톤) 재질 : ㎥(톤)× 개= ㎥(톤) 재질 : ㎥(톤)× 개= ㎥(톤) 재질 :
	고가	㎥(톤)× 개= ㎥(톤) 재질 : ㎥(톤)× 개= ㎥(톤) 재질 : ㎥(톤)× 개= ㎥(톤) 재질 :

※건물 준공년도 :     년     월    일

2. 관리의무사항

의 무 사 항	준 수 사 항		비 고
저수조 청소이행여부	청 소 일 시	20 . . .
	청소 업체명
저수조 위생점검 실시 여부	실시 미실시		잠금장치 : 설치 미설치
청소이행관계 서류 보관여부	보관 미보관
교육이수여부(환경보전협회)	․ 이수자 : (이수일 년 월 일)
소독약품 사용여부	약품명: 사용량:
전담관리인 임명여부	임명: 미임명:
부식억제제 사용여부	사용 : 미사용: 사용처:냉수,온수,냉․온수 제품명: 사용량: kg/월		․ 사용할 시 5ppm이하 사용
저수조 개선사항

※ 사업소에 제출시 입회인 또는 청소사진 미제출시, 저수조청소 시행확인을 위해 현장 점검할 예정이며, 점검하여 청소미시행 확인시 허위보고로 수도법 제83조에 의해 고발조치합니다

첨부  1) 저수조 위생관리(청소) 주민 입회서 1부

2) 저수조 위생점검 기준표  1부

3) 저수조 청소장면 사진부착 용지 1부.

저수조 위생관리(청소) 주민 입회서

1. 건물명 :

2. 소재지 : 서울특별시 00구

3. 저수조 청소기간 : 20  .   .   . ～ 20  .    .   .(   일간)

4.청소방법  - 용역시행(       : 업체명 -                )

- 자가시행(       )

5. 입회인 명단(2인이상)

연번	성명	확인(서명)	주소	전화 번호
1				반드시 기입
2
3
4
5

※ 입회인자격(아파트: 부녀회원, 입주자 / 빌딩: 입주자 / 학교․개인건물: 관리(서무)실 직원)

개인정보 수집/활용/제공동의는 별도로 받아야 합니다.

건축물의 명 칭
소유자(관리자)
소 재 지	서울특별시
건축물의 용도	공동주택․사무실․상가․학교․공장․병원․여관․기타
위생점검실시일

저수조위생점검기준(제6조제1항관련)

조 사 사 항		점 검 기 준	적 부 (○․×)
1	저수조 주위의 상태	청결하며 쓰레기․오물등이 놓여 있지 않을 것
		저수조 주위에 고인물․용수등이 없을 것
2	저수조 본체의 상태	균열 또는 누수되는 부분이 없을 것
		출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것
		유출관․배수관등의 접합부분은 고정되고 방수․밀폐되어 있을 것
3	저수조 윗부분의 상태	저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기등이 놓여 있지 아니할 것
		저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것
4	저수조안의 상태	오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것
		수증 및 수면에 부유물질이 없을 것
		외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어있지 아니할 것
5	맨홀의 상태	뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것
		점검을 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할 수 없도록 잠금장치가 안전할 것
6	월류관․통기관의 상태	관의 끝부분으로부터 먼지 기타 위생에 유해한 물질이 들어갈 수 없을 것
		관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물등의 침입을 막을 수 있을 것
7	냄새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것
9	색도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것
10	탁도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것

저수조 위생관리 장면(전,중,후)

청소 전
청소 중
청소 후
교육이수필증
잠금장치

※ 소형 보드판 등에 일시, 주소가 명시한 사진을 찍고 동일 위치를 촬영한 전․중․후 사진이어야 합니다.

※ 위 사항을 미이행시 사진 미제출로 간주처리 합니다.