저층용 공기안전매트 고장발생 보고서
장비명(건명)		저층용 공기안전매트	관리부서		거여119안전센터
고장일시		2022. 6. 13.	장 소		마천로 329
조치사항		본서 고장발생보고(본부 지시 공기안전매트 일제점검 절차에 의거 조치)
원인 및 상태		공기안전매트 점검중 매트하단 모서리 근처 찢김 발견 - 외피 찢김(약1.5cm) 및 내피에 구멍 발생하여 공기 누출현상 발생
담당자의견
사진
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역			담당자	비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 6월 13일 계 급 소방위 성 명 서 보 권 (인)