비상소화장치 적재비품 보유기준

연번	품 명	규 격	단위	수량
1	수관	40mm×15m	본	10
2	관창	40mm	개	1
3	소화기	3.3Kg	개	2
4	전환카프링	65mm→40mm	개	1
5	카프링스파나	65,40겸용	개	2
6	복스파나	1.2m	개	1
7	스텐드파이프 (지하식전용)	65mm	개	1
8	복스파나 또는 원형핸들 (지상식전용)		개	1
9	손전등 (가로등설치시 삭제)	6V	개	1
10	손전등예비용밧데리 (가로등설치시 삭제)	6V	개	1
11	갈쿠리 (소화전개폐용)	0.8m	개	1
12	지렛대	1m	개	1
13	해머	0.6m	개	1
14	구리스 (윤활세정제)	800㎖	개	1
15	드라이버	30cm	개	1
16	열쇠함아크릴 (예비용)		개	1
17	방청제(WD-40)		개	1
18	자물쇠 및 열쇠		개	1