적재함 보강 및 도색 사진

81노1303호(10.1톤다목적차) 수리 전 사진

적재함 바닥 및 안쪽 양측면의 부식정도가 심하여 보강 후 도색작업 필요	적재함 바닥 및 안쪽 양측면의 부식 정도가 심하여 보강 후 도색작업 필요

81노1303호(10.1톤다목적차) 수리 후 사진

적재함 외측 좌측 도색	적재함 외측 우측 도색
적재함 바닥 및 내측 양측면 철판 보강 및 도색	적재함 바닥 및 내측 양측면 철판 보강 및 도색