적출내용 및 조치사항(서부수도사업소)

연번	적출내용	세부 지적사항	조치방안	비 고
1	밸브실 침수 54002119(퇴수변)		- 양수작업 후 밸브류 상태 확인 - 상습 침수지역은 분기별 양수작업 실시
2	밸브실 침수 54004089(공기변)		- 양수작업 후 밸브류 상태 확인 - 상습 침수지역은 분기별 양수작업 실시
3	표지판 미설치 54902001(신축관)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)
4	표지판 미설치 54902008(공기변)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)
5	표지판 미설치 65121002(신축관)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)
6	표지판 미설치 65121062(제수변)		- 표지판 설치(관로 및 밸브표기)
7	철개 개폐불가 54902082(제수변)		- 상시 점검 가능토록 철개뚜껑 또는 철개교체