<별도 제4호 서식> <신설 2016. 7. 14.>

전기차우선주차장 주차구획(제25조의3제3항 관련)

								↑ 5m ↓
			E V
			전기자동차
		2.3m ← →
출입통로

전기차우선주차장 주차구획(제25조의3제3항 관련)

- 비  고 -

1. 주차 구획선은 일반형(가로 2.3ｍ이상×세로 5ｍ이상)으로 주차장설치기준에 의하되 녹색바탕에 흰색 실선과 문자 사용