대외유출금지

전남 정수장 구조대원 질식사고 재발방지 대책 알림

■ 재난 상황보고   □ 정책보고  □ 언론대응   □ 회의‧행사  ■ 동향보고  □기타

□ 사고개요

О 일    시 : 2023. 7. 7.(금) 20:37(신고접수) ~ 22:41(구조완료)

О 장    소 : 전남 화순군 춘양면 가봉리 산 19-9(춘양정수장)

О 원    인 : 정수장 탱크 배관수리 중 일산화탄소 중독 질식사고 추정

➠ 춘양정수장 탱크 배관수리 중 3명이 물에 빠졌다는 신고로 투입한 현장대원 4명이 어지러움증 호소한 질식사고(일산화탄소 중독 추정)임

□ 피해현황 : 사망 1명(민간1), 중상 1명(민간1), 경상 5명(민간1, 소방4*)

* 일산화탄소 수치가 높아 고압산소치료 3회 실시(7.10. 퇴원 예정으로 지속 모니터링)

□ 문제점 및 시사점

О 최초 신고시 질식사고가 아닌 물에 빠졌다는 신고로 현장대원에 대한 질식우려 판단 및 조치 미흡(가스측정, 공기호흡기 착용 등)

О 맨홀ㆍ탱크 등 밀폐공간 질식사고 구조활동 시 유해가스 희석을 위한 실린더(공기통) 투입과 송ㆍ배풍기 이용 환기 및 희석 필요(내부 진입대원은 필히 공기호흡기 착용 확행)

【 SOP 305 맨홀사고 대응절차 】

	2.4 개인 안전장비 착용 후 내부 위험요소, 산소농도 및 유해가스 측정 2.6 맨홀 내 유해가스 체류에 사전대처(공기통 투입 및 송배풍기 환기) 2.7 안전담당관은 현장통제 안전 확인한 후 작업 진행 2.7.1 맨홀내부 유해가스 존재한다고 가정 후 활동

□ 방지대책

○ 전국 구조대 맨홀 등 질식사고 현장 위험성 평가(유해가스 측정) 및 유해가스 체류를 가정한 현장대응 특별훈련(사례전파 교육 병행) 추진(7월중)

참고 1		피해 세부현항 및 현장사진

□ 피해 세부현황

성 명	성별/나이	부상정도	이송병원	비고
안○연	남/41세	사망(심정지/병원사망판정)	화순전남대병원	관계자
김○철	남/50세	중상(저체온·호흡곤란)	광주조선대병원	관계자
김○필	남/50세	중상(의식저하)	광주전남대병원	관계자
신○덕	남/34세	경상(어지럼증)	광주전남대병원	소방대원
심○준	남/27세	경상(의식저하 후 회복)	광주전남대병원	소방대원
안○섭	남/31세	경상(두통)	광주전남대병원	소방대원
이○엽	남/31세	경상(어지럼증)	광주조선대병원	소방대원

□ 현장사진

참고 2		질식재해 발생 주요장소

서식 1		맨홀 등 질식사고 현장대응 특별훈련 실시 결과 (00소방서 구조대)

구분	일시 (장소)	훈련내용	훈련 사진	비고
1팀 (5명)	23.7.16.(금) (00정수장)	유해가스 측정	관련사진
		송배풍기 활용	관련사진
		내부 투입	관련사진
2팀	20.10.17.(토)
3팀	20.10.15.(목)