업무추진실적(전문관 작성용)

□ 전문관 인적사항

실․국․사업소	부서명	직 급	성 명	전문직위명	선발년월
강북아리수정수센터	원수관리과	공업7	김태현	고압가스시설 안전관리	15.5.

□ 업무분장 사항 : 업무분장 적정여부(적정)

직무수행 요건표상 주요업무	∘고압가스시설 안전관리 ∘고압가스시설 안전점검 및 정비 ∘운영자의 응급조치와 운영방법교육	∘고압가스 기계설비 등 유지관리 ∘고압가스 용기 교체 및 주입 관리 ∘수질자동측정기 유지관리
업무분장 내 용 (16.3.1 현재)	∘고압가스(염소투입설비) 운영 및 유지관리 ∘고압가스(염소) 안전관리 ∘고압가스(염소분야) 검사 및 물품관리	∘원수수질 측정 및 검사 업무 ∘수질자동측정장비 운영관리 ∘취수 원가에 관한 사항

□ 업무추진 실적(전문관 선발 이후 특이사항 위주 간략 기재)

업 무 명	추 진 내 용
취수장 고압가스시설 안전관리	○ 취수장(강북, 뚝도, 구의) 염소투입설비 유지관리 - 전염소 적정 투입으로 일정 잔류염소 농도유지 및 수질향상 ∙ 강북, 뚝도 구의 계열 염소 용기 교체 : 2회/주 - 염소 투입설비 유지관리 및 점검으로 설비고장 사전예방 : 1회/일 - 염소투입설비 세관작업 : 2015.8~9월 - 유지보수업체와 월 1회 점검 및 수리 ○ 철저한 염소가스 안전관리를 통한 가스사고 예방 - 고압가스(염소) 안전점검 ∙ 강북, 뚝도 계열(정기검사) : 가스안전공사(2015.7월, 2016년. 2월) ∙ 구의 계열(자율검사) : 가스안전공사(2015.7월, 2016년 2월) - 고압가스 현장근무자 안전교육 : 제어실 근무자 8명 ∙ 2015. 5~2016. 3월 : 위기대응 현장 행동 매뉴얼 등 - 법정 고압가스 안전관리자 교육 : 2015. 7월
수질자동측정기 유지관리	○ 업무추진 개요 - 원수 수질자동측정기 점검 : 1회/일 ∙ 탁도, pH, TOC, 암모니아성질소 등 9개 측정기 이상유무 확인 - 수질자동측정기 보정 : 수시 - 원수 자동측정장비 관로 청소 및 적정 데이터 유지 관리 - 수질자동측정기 소모품 교체 및 수리 등 : 수시

□ 제도개선 및 건의사항(전문관 운영 관련)

○  전문관 제도가 다양한 업무 습득을 제한하지 않도록 요망함

2016. 3.   .

전문관             공업7급(화공)   성명 김 태 현 (서명)

확인자  소속 부서장(4급)   성명 박 기 석 (서명)

업무추진실적(전문관 작성용)

□ 전문관 인적사항

실․국․사업소	부서명	직 급	성 명	전문직위명	선발년월
강북아리수정수센터	원수관리과	공업7	김대용	고압가스시설 안전관리	14.6.

□ 업무분장 사항 : 업무분장 적정여부(적정)

직무수행 요건표상 주요업무	∘고압가스시설 안전관리 ∘고압가스시설 안전점검 및 정비 ∘운영자의 응급조치와 운영방법교육	∘고압가스 기계설비 등 유지관리 ∘고압가스 용기 교체 및 주입 관리 ∘수질자동측정기 유지관리
업무분장 내 용 (16.3.1 현재)	∘고압가스(염소투입설비) 운영 및 유지관리 ∘고압가스(염소) 안전관리 ∘고압가스(염소분야) 검사 및 물품관리	∘원수수질 측정 및 검사 업무 ∘수질자동측정장비 운영관리 ∘취수장 정수약품 저장 및 수급관리

□ 업무추진 실적(전문관 선발 이후 특이사항 위주 간략 기재)

업 무 명	추 진 내 용
취수장 고압가스시설 안전관리	○ 취수장(강북, 뚝도, 구의) 염소투입설비 유지관리 - 전염소 적정 투입으로 일정 잔류염소 농도유지 및 수질향상 ∙ 강북, 뚝도 구의 계열 염소 용기 교체 : 2회/주 - 염소 투입설비 유지관리 및 점검으로 설비고장 사전예방 : 1회/일 - 염소투입설비 세관작업 : 2015.8~9월 - 유지보수업체와 월 1회 점검 및 수리 - 염소 수불관리(구매, 재고) ○ 철저한 염소가스 안전관리를 통한 가스사고 예방 - 고압가스(염소) 안전점검 ∙ 강북, 뚝도 계열(정기검사) : 가스안전공사(2015.7월, 2016년. 2월) ∙ 구의 계열(자율검사) : 가스안전공사(2015.7월, 2016년 2월) - 고압가스 현장근무자 안전교육 : 제어실 근무자 8명 ∙ 2015. 5~2016. 3월 : 위기대응 현장 행동 매뉴얼 등
수질자동측정기 유지관리	○ 업무추진 개요 - 원수 수질자동측정기 점검 : 1회/일 ∙ 탁도, pH, TOC, 암모니아성질소 등 9개 측정기 이상유무 확인 - 수질자동측정기 보정 : 수시 - 원수 자동측정장비 관로 청소 및 적정 데이터 유지 관리 - 수질자동측정기 소모품 교체 및 수리 등 : 수시

□ 제도개선 및 건의사항(전문관 운영 관련)

○

2016. 3.   .

전문관             공업7급(화공)   성명 김 대 용 (서명)

확인자  소속 부서장(4급)   성명 박 기 석 (서명)

업무추진실적(전문관 작성용)

□ 전문관 인적사항

실․국․사업소	부서명	직 급	성 명	전문직위명	선발년월
강북아리수정수센터	원수관리과	공업6	김효준	전기시설 안전관리	15.11.

□ 업무분장 사항 : 업무분장 적정여부(적정)

직무수행 요건표상 주요업무	∘취수장 강북․뚝도계열 전기 안전 관리 업무	∘취수장전기분야 유지관리
업무분장 내 용 (16.3.1 현재)	∘취수장 강북․뚝도계열 전기안전 관리 업무 ∘취수장감시제어시스템유지관리	∘취수장전기분야 유지관리 ∘취수장전기분야 설계 및 감독 ∘취수장 전기관련 교육 및 대책

□ 업무추진 실적(전문관 선발 이후 특이사항 위주 간략 기재)

업 무 명	추 진 내 용
취수장 강북․뚝도 계열 전기 안전 관리 업무	○ 취수장 전기설비에 대한 외부전문기관 안전진단 시행 - 진단기간 : 2015.11.4. ~ 12.17 - 진단기관 : 한국전기기술인협회 - 진단범위 : 22.9KV 수전설비 ~ 저압설비 - 진단항목 : 고압모선, 기기절연측정 외13종 ○ 취수장 전기설비에 대한 주기적인 자체 점검 시행
취수장 전기분야 유지관리	○ 방호용 CCTV 보수 - 방호사무실 CCTV 모니터 고장에 따라 노후된 모니터를 조달구매하여 보수조치 ○ 강북 ․ 뚝도 스크린실 감시제어반 보수 - 대상시설 : 현장감시반(RCS) - 내용 : 감시반내 PLC의 CPU고장으로 스크린, 흡수정 수위, 염소주입, 각종 밸브상태 감시제어 곤란하여 전문업체를 통해 즉시 보수

□ 제도개선 및 건의사항(전문관 운영 관련)

○  전문관 제도 활성화 요망함

2016.  3.   .

전문관             공업6급(전기)   성명 김 효 준 (서명)

확인자  소속 부서장(4급)   성명 박 기 석 (서명)