	전문훈련시설 설치계획“안”
	1. 지하(철)복합건물 사고 대응 훈련장 2. 실화재 훈련장 3. 차량사고 대응 훈련장 4. 화생방 테러 대응 훈련장 5. 붕괴 및 도시탐색 구조 훈련장 6. 목조문화재 화재대응 훈련장

1. 지하(철)복합건물 사고 대응 훈련장                      <세계최초>

구  분

주 요 내 용

설치목적

지하공간 다중이용시설 사고 대응 매뉴얼 개발

지하복합공간 화재진압 및 인명구조 훈련

위치․규모

종합운동장 지하 1층, 2,800㎡

훈련시설

- 지하철 역사(1,600㎡) : 객차 2량, 스크린도어, 선로, 터널 등

- 지하주차장(900㎡) : 주차 30대, 환승주차장, 방화셔터 등

- 지하상가(300㎡) : 상가, 보행도로, 훈련타워 연결통로 등

- 화재 연출 시스템 : 화염․연기 연출

훈련내용

스크린 도어 구조 실습 및 해체 기술 숙달

지하철 지진 및 테러 대응 훈련

지하복합공간 연기 유동성 변화 감지 훈련

지상 및 지하간 무선통신 소통 훈련

지상건물 연계 건물 연소차단 및 소방시설 수동 작동 훈련

지하철 및 지하건축물 관계자 초동조치 훈련

관련근거

(국내․외 현황)

서울시 지하다중이용시설 전국 최다 보유로 인명피해 위험 상존

구 분	전국	서울	부산	대구	인천	광주	기타
지하철역사	540	302(56%)	108(20%)	59(11%)	29(5%)	20(4%)	22(4%)
지하상가	89	33(37%)	10(11%)	7(8%)	17(19%)	1(1%)	21(24%)
지하연계 복합건물 층수11층이상(or수용인원 5천명 이상) + 지하역사(or지하상가) 연결 + 문화집회, 판매,운수,숙박,위락, 종합병원,요양병원 용도의 시설이 하나이상 있는 건축물(초고층 및 지하연계복합건축물 특별법 제2조)	228	132(58%)	30(13%)	23(10%)	11(5%)	0	32(14%)

- 대구 지하철 참사 : 2003년 192명 사망, 관계자 초동대처 미흡

서울시 지하도시화 건설 확대 : 잠실버스환승센터, 시청앞 지하보행도로, 서부․동부간선도로 지하화,  영동대로지하광역환승센터 등

SOP 204-4,5,6,8 : 지하철,지하가,지하층, 터널 화재 대응절차

초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법

지하철 훈련시설은 있으나 복합건물 훈련시설은 세계최초임

관련사진

시청앞 지하 보행로 개발 예시도(3만㎡)

영동대로 지하 광역환승센터 (21년)

2. 실화재 대응 훈련장

구 분	주 요 내 용
설치목적	실제 화재 속에서 다양한 진압전술훈련 숙달 - 백드레프트 등 이상연소현상 경험을 통한 안전사고 방지
위치․규모	컨테이너 6동, 연면적 180㎡
훈련시설	- 롤오버 및 백드래프트 연출 콘테이너 각 2동 실내화재연출 콘테이너 2동
훈련내용	화재의 성상(롤로버, 플래쉬오버 등) 관찰 (공포감 극복) 실제화재 속 다양한 관창 조작 기술 숙지 실제화재 성상에 따른 이상징후 판단 훈련 출구 개방에 다른 폭발의 위험성 회피 훈련 화재현장 진입자세 및 인명검색 기술 숙지 개인장비(방화복, 헬멧)의 내열 체감 훈련
관련근거 (국내․외 현황)	- 소방관 훈련시설 중 가장 기본적이고 상징적인 실전적 훈련시설 ․소방관 대상 설문조사 순위 1위 : 실화재(35%) > 지하철(19%) ․실제 화염을 타켓으로 다양한 방수훈련을 통한 화재진압전술 개발 - 화재, 서울시 재난활동 중 가장 많은 출동 비중 차지 ① 재난유형별 재난중 1위(5,921건) 서울특별시, 2015년, “2015년 서울특별시 재난 및 안전사고 대응활동 보고서” p120~144 ② 재난 건당 사망자 수 2위(27명) ․ 총 사망자 364명, 1위(수난사고) 93건 소방학교 공통교재 소방전술 1 경기․강원․부산․광주․동경․싱가폴․대만․영국 등 운영 중
관련사진	화재성상관찰 화재대응기법 연마

3. 차량 사고 대응 훈련장

구 분	주 요 내 용
설치목적	차량사고 발생시 필요한 화재진압 인명구조기법 숙달
위치․규모	- 야외훈련장, 150㎡
훈련시설	- 차량화재 진압 훈련장 ․ 불연성 재료를 활용한 차량화재 모형 배치 ․ 프로판가스를 활용한 엔진룸 화재 재연 - 차량사고 인명구조훈련장 : 폐차 구매 활용
훈련내용	- 교통사고 2차 사고 예방 훈련 - 고임목 설치 및 에어백 지지 등 차량 안정화 기술 훈련 유압장비 활용 압착 차량 전개 및 절단 기술 훈련 - 연료탱크(휘발유,경유,LPG) 종류별 안전조치 훈련 - 차량화재진압 전술 훈련
관련근거 (국내․외 현황)	- 서울 교통사고 발생률 전국 최다 도로교통공단 교통사고 통계 (2015년, 경찰DB) “http://taas.koroad.or.kr/” ※ 교통사고 관련 통계현황 ① 교통사고 발생율 : 1위(5.05건/km) ․ 평균 2.1건/km, 2위(경기) 4건/km ② 교통사고 사상자수 : 2위(59,032명) ․ 총 사상자 355,021명, 1위(경기) 82,643명 - SOP 306 : 차량사고 대응절차 - 구조대원 교육훈련에 관한 규정, 국민안전처훈령 제1호
관련사진	차량화재 훈련장(싱가폴) 교통사고 구조훈련(영국)

4. 화생방 테러 대응 훈련장

구 분	주 요 내 용
설치목적	방사능 누출, 생화학테러 등 유해화학물질 사고 대비 화생방대응훈련
위치․규모	공장형태 구조물 150㎡
훈련시설	- 화학물질 저장․취급 설비(화학공장형 플랜트) - 유독물저장탱크, 대학 실험실 등
훈련내용	화학물질 저장탱크 및 배관 파괴에 따른 누출 방지 훈련 지상 및 수면 유류 누출 흡착제 사용 훈련 사고현장 및 인체 제독 훈련 오염물질 및 방사능물질 안전 수거 훈련 오염환자 이송 훈련 화생방 테러 대응장비 조작 숙달 훈련 대학실험실 및 유해화학물질 취급업소 화재진압전술 훈련
관련근거 (국내․외 현황)	서울시 유해화학물질 취급업소 현황 : 162개소 대학교 등 위험물 취급소 현황 : 43개소(대학교 39, 공공기관 4) ※ 화학실험실 4,050개소, 미술 실습실 262개소 SOP 310 : 유해화학물질사고 대응절차 SOP 311 : 방사능 누출사고 대응절차 테러대응구조대 운영 규정, 국민안전처 훈령 제231호 구조대원 교육훈련에 관한 규정, 국민안전처훈령 제1호 중앙, 경기, 인천, 영국, 미국, 일본, 싱가폴 등 설치됨
관련사진	오염물질 제독․방지․ 수거훈련(싱가폴) 플랜트 화재 진압 훈련(미국)

5. 붕괴 및 도시탐색 구조 훈련장

구 분	주 요 내 용
설치목적	노후건축물 붕괴 매물자 인명구조훈련 숙달 지진 건물 붕괴시 인명탐색 및 구조훈련 숙달
위치․규모	- 붕괴건축물 지상 3층 600㎡(철근코크리트 구조)
훈련시설	- 구조물 붕괴유형 11대 유형 시설 설치 ① 커튼 낙하식 벽체 붕괴 ② 내향/외향 붕괴 ③ 상단 기댐식 붕괴 ④ 바닥 기댐식 붕괴 ⑤ 90°벽체 붕괴 ⑥ 팬케이크 바닥 붕괴 ⑦ 2차 붕괴/ 기타 건물 ⑧ 역 'A'자 혹은 텐트형 붕괴 ⑨ "V"자 붕괴 ⑩ 캔틸레버 붕괴 ⑪ 점진적 붕괴
훈련내용	인명구조견 생존자 탐색 훈련 철근콘트리트 파괴 훈련(브리칭) 건물 등 안전화 훈련(쇼오링) 목재 활용 중량물 안정화 훈련(크리빙) 중량물 인양(리프팅) 및 이동(무빙) 훈련 한정공간 진입 및 구출 훈련(CRS) 첨단장비 조작 숙달 훈련
관련근거 (국내․외 현황)	- UN INSARAG 가이드라인 : 도시탐색구조 활동기술 및 훈련필수 ․헤비, 미디엄, 라이트 등급 기준에 맞는 시설 구축 ※ 중앙119구조본부는 헤비 등급 획득 - 붕괴, 서울시 재난활동중 사상자 비율 높은 재난임(2위) ※ 재난발생 1건당 0.4명 ․ 1위(산악사고) 0.52명/건 SOP 315 : 매몰사고 대응절차 구조대원 교육훈련에 관한 규정, 국민안전처훈령 제1호 중앙, 미국, 일본, 싱가폴, 대만, 영국 등 ※ 국내: 중앙만 설치됨
관련사진	중앙119구조본부 도시탐색 구조 훈련장(브리칭 훈련 장면)

6. 목조문화재 화재 진압 훈련장                               <전국최초>

구  분

주 요 내 용

설치목적

목조 문화재 화재 진압전술 개발 및 팀단위 훈련 숙달

위치․규모

- 목조건축물 형태 1층, 150㎡(지붕 적심층 구조)

훈련시설

- 목조 문화재 형태의 건축물

- 벽 및 기둥은 콘트리트, 적심층 구조 설치

- 지붕 일부 교체 방식(기와구조 모델)

훈련내용

- 적심층 및 목재건축물의 구조 이해

- 복식 사다리 전개 기술 및 로프 활용 지붕 등반 기술 훈련

- 지붕 적심층 및 용마루 파괴 기술 훈련

- 화점 예상지점 기와 해체 및 파괴 기술 훈련

- 지붕 위 구조대원 신체지지 훈련

- 다기능 파괴 방수차 조작 숙달 훈련

목조 문화재 건축물 화재진압전술 개발

관련근거

(국내․외 현황)

- 서울시 문화재 현황 : 145 개소 → 목조 111개소(77%)

국가지정 문화재(68개)					시도지정 문화재(68개)				등 록 문화재
국보	보물	사적	명승	중요민속 문화재	유형 문화재	기념물	민속 문화재	문화재 자료
6	25	35	1	1	31	9	26	2	9

	〈 화재발생 현황 〉
▷ 최근 10년 화재발생(’06～’15) : 4건(’15～’09년 0건, ’08년 3건, ’06년 1건) - ’08년 : ① 숭례문(100억 원), ② 김진흥家(2,662천 원), ③ 서울역 구역사(55천 원) 2 - ’06년 : 창경궁 문정전 화재(7백만 원)

SOP 204-17 : 목조문화재 화재 대응절차

목조 문화재 대응 표준 매뉴얼(서울시)

세계 최초로 설치하는 목조문화재 훈련시설

관련사진

목조 문화재 건물 훈련장 “안”