- 전통시장 화재대응능력 향상을 위한 -

전통시장 보이는 소화기함 설치 운영 계획

서민들이 이용하는 전통시장에 대해 화재 발생시 초기에 신속한 화재 진압으로 대형화재를 방지하기 위하여 소화기를 집중 배치하여 자율 소방안전 관리체계를 강화하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

본부 예방과-10900(2015.5.1.)호『2015년 전통시장 소방안전대책

강화 계획 알림』

예방과-5645(2015.5.27.)호『전통시장 화재예방을 위한 업무협약

(MOU) 체결 결과 알림』

본부 예방과-13207(2015.5.29.)호『전통시장 소방안전대책 관련

예방활동 자료관리 철저 시달』

Ⅱ		추진 방향

시민이 안심하고 이용할 수 있는 전통시장 안전문화 조성

시장 관계자·상인 주도적 자율 소방안전관리 체계 강화

보이는 소화기를 이용하여 초기 화재진압 대응태세 구축

Ⅲ		전통시장 일반 현황

전통시장 :  9개소                           (2015. 6. 현재)

계	전통시장			유사시장
	등록시장	인정시장	무등록
9	3	4	1	1

Ⅳ		세부 추진계획

『전통시장 보이는 소화기함』 설치·운영

설치기간 : 2015. 6. 8.(월) ~ 6. 19.(금)

추진부서 : 관할 119안전센터

설치대상 : 전통시장 8개소

연번	시 장 명	형 태	주 소	구분	설치수량
1	만리시장	건물형	서계동 260-1	등록	1개
2	이태원시장	건물형	이태원동 56-9	등록	1개
3	보광시장	건물형	보광동 260-8	등록	1개
4	후암시장	골목형	후암동103번지일대	인정	1개
5	신흥시장	건물형	용산동2가 1-480	무등록	1개
6	용문시장	골목형	용문동 42, 원효로3가 1번지	인정	1개
7	용문종합시장	골목형	용문동 41-17일대	인정	1개
8	이촌종합시장	골목형	이촌동 301-7일대	인정	1개

설치위치 : [붙임2] 참조

- 상인회(시장관계자)가 상시 시설물 상태를 점검할 수 있고, 시장점포 밀집지역과 접근성이 유리한 위치에 설치

※ 사용방법 : 화재발생시 소화기함 내에 있는

소화기를 이용하여 화재진압

※ 재질 등 내역

▸ 몸체 : 철재강판

▸ 전면 : 투명아크릴

▸ 내용 : 소화기 6개

설치방법 : 전통시장 관리사무소와 협의하여 설치

▶ 안전센터에서 전통시장 직접 방문하여 보이는 소화기함 설치

※ 소화기함이 넘어지지 않도록 반드시 벽면에 고정할 것.

▶ 보이는 소화기함 내 소화기 비치 : 함 1개당 6개

관리·운영 : 각 관리사무소 ⇒ 감독 : 각 119안전센터장

▶ 시장관계자가 정기적으로 소화기보관함 상태를 점검할 수

있도록 시장 관계자를 관리자로 지정하고

▶ 전통시장 화재예방순찰시 관리상태 확인 병행

▶ 소방통로확보훈련 등 각종 소방활동 시 사용자 교육

※ 시장 관계자 주관 자율 안전관리 및 보관 상태 확인

내  용

▶ 시장내 관리가 용이하고 눈에 잘 보이는 장소에 설치

▶ 보이는 소화기함 설치 목적 및 유사시 사용요령 등 홍보

「보이는 소화기함」설치에 따른 소방안전지도(매뉴얼) 자체 정비

추진부서 : 현장지휘대

방 법 : 소방안전지도 업데이트 ⇒ 진압작전도수립 ⇒ 대응매뉴얼숙달

내 용

▶ 시장 별 화재진압작전도 및 도상훈련 실시

▶ 소방안전지도 정비 『전통시장 재난위치 표지판』설치지역

위치표시 등

▶ 자위소방대, 인근점포주 등 시장 관계자 사용법 교육

▶ 전통시장 소방안전지도에 소화기보관함 위치 표시

Ⅴ		행 정 사 항

각 119안전센터는 보이는 소화기함이 넘어지지 않도록 반드시

벽면에 고정설치를  하여주시고,

현장대응단장은 전통시장 소방안전지도에 보이는 소화기함

설치현황을 업데이트하여 관리하여 주시고,

홍보교육팀장은 지역신문·방송 등에 관련 활동사항이 보도

될 수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.