빗물펌프장 신・증설 공사현장 점검결과

□ 점검개요

○ 일 시 : 2014. 5. 19(월) 10:00~16:00

○ 점검자 : 물관리정책관, 하천관리과장, 치수설비팀장 외

○ 점검시설

시설명	위 치	규 모	시행청	비 고
마곡2	강서구 마곡동 일원	1200HP×5대, 600HP×2대	SH공사	신설
염창2	강서구 염창동 248	1000HP×2대, 500HP×1대	도기본 (방재시설부)	증설

□ 점검결과

시설명	점 검 결 과	비 고
마곡2	・금년 수방에 활용 가능토록 주요 공정은 5월중 완료(공통) ・관로 설치 및 제방 복구시 충분한 사전검토와 지중침하계 설치 등 철저한 계측관리를 통하여 안전사고 및 지반 침하 등이 없도록 현장관리 철저
염창2	・임시도로 개설용 Sheet 파일 인발시, 제방의 안전성을 확보할 수 있는 방안(파일 매몰 등) 충분한 검토