화곡119안전센터 에어매트 점검 결과

에어매트 제원	구입년월	2005.2.22.
	크기(Cm)	가로450.세로550.높이220
	사용규격	10층(30M)용
	중량(Kg)	공기매트(59), FAN(32)
	팬형식	전기식/원동기식
	제조사	대동산업
1팀(7월21일)	2팀(7월20일)	3팀(7월22일)