품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:중랑천 초안산 앞 보행교량설치공사                        점검일시:2017.11.20.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험검사대장 보완 - 품질시험검사대장은 건설사업관리업무 지침서 별지 제15호 서식에 의거 콘크리트를 제외한 자재에 대하여 시험기준 시험결과를 명확히 하여 작성 관리 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 주요자재(철근, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획횟수를 시험계획횟수는 계, 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하여 산정하고 누락된 자재(강재, 고장력볼트, 도장 등)포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자(현성모)는 한국건설기술인협회에서 발행하는 경력증명서에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 토목품질관리로 등재 한 후 근무하여야 하나 점검일 현재 미등재 함
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ P5 계단부 기초 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거 및 치핑실시 후 콘크리트 타설하기 바람	별첨 사진 참조