품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:행당동 복합시설 신축공사                                    점검일시:2017.12.1.(금)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 주요자재(철근, 콘크리트 등)는 규격별로 세분화하고 철근콘크리트이형봉강은 시험빈도에 맞게 시험계획횟수를 산정하고 시험계획 횟수는 계, 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하여 산출하고 누락된 자재(단열재, 난간, 창호, 유리, 타일 등)포함 작성 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 자재 공급원 승인 요청·결과 통보서 보완 - 자재공급원 승인 요청·결과 통보서는 건설사업관리업무 지침서 별지 제18호 서식에 의거 주요 자재승인 요청시 작성 관리 바람
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지하1층 바닥기충 철근에 붙은 시멘트페이스트 제거 및 청소실시 후 시공 바람	별첨 사진 참조