품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:이화여자대학교 의과대학 신축공사                           점검일시:2018.3.22.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 옥상층 태양광구조물 설치시 독립기초의 앙카볼트는 선매립 긴결시공이 중요한 바, 후 매립형 앙카볼트 설치로써 독립기초의 구조체에 앙카볼트가 긴결시공 되도록 하기 바람 ○ 8층 옥상조경공사에서 물흐름에 대한 물매시공이 중요하고, 특히 외벽쪽의 파라펫 하부는 방수 보호 조적을 시공한 후 방수마감 시공하기 바람 ○ 조적부 전선관 부위 Fabric 등으로 보강 후 모르타르 채움 바람 ○ 8층 옥상정원 방수보호시트는 방수재가 보호되도록 충분한 높이 확보 및 밀착시공 바람	별첨 사진 참조