품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:마곡지구 C10-1,2 업무근린생활시설 신축공사               점검일시:2018.4.3.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 철근, 콘크리트 등 자재는 규격별로 세분화 하여 시험계획횟수를 산정하고, 시험계획횟수는 계, 현장시험, 의뢰시험, 성적서 대체로 구분하여 누락된 자재(데크플레이트, 뿜칠 등)를 포함 작성하기 바람
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 건축물 옥상 출입문 상부 캐노피(처마) 및 하부 방수턱이 누락되었으므로 보완시공 바람 ○ 건물 옥상의 방수는 우레탄방수공법이므로 도막두께 및 품질향상을 위해 바탕정리 보완, 우수와 배수가 원활하도록 우수드레인과 구배 등 시공상세도(shop drawing)를 작성 시공 바람 ○ 건물 지하외벽의 일부 벽체에 누수가 발생한 부위는 적절한 보수시공계획서를 작성후 시행 바람 ○ 조적벽체 인방설치 부분 보강 시공하기 바람	별첨 사진 참조