품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명:한강공원 나들목 신설공사(잠실, 잠실나루)                점검일시:2018.06.04.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	○ 품질시험·감사대장 보완 - 품질시험·검사대장은 레미콘을 제외한 자재에 대하여 규격별로 세분화하여 시험·검사 구분, 시험기준, 시험결과를 명확히 하여 작성하기 바람
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 일부 자재(레미콘, 철근 등)는 규격별로 세분화하여 시험계획 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하며, 누락된 자재(U형 플륨관, 자전거 도로휀스 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은 건설사업관리 업무지침서 별지 제16호서식에 의거 타설시간(0:00 ~ 0:00) 등을 명확하게 작성하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 육갑문 외벽 스트럽 철근 배근은 주근에 긴결하게 결속하여 시공할 것. ○ 육갑문 기초 상단부 파손된 방수보호시트는 되메우기 전 보완 시공할 것.	별첨 사진 참조