품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 왕십리역 유휴부지 공동주택 개발사업 신축공사        점검일시: 2019. 10. 10.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(방화문, 배수판, 난간 등)를 포함 작성할 것. 추후 누락된 자재가 있을 시에는 계획서를 개정하여 반영하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 현장 중급, 초급 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 옥상층 계단실 벽체 피복두께 부족하니 보완 바람. ○ 2층 경사면 단열재 충진이 미흡하니 충진 바람. ○ 11층 세대 내 상부 슬라브 관통균열(누수) 보완 바람. ○ 지하2층 상부 보 하부 건식균열 발생에 대한 보완 바람. ○ 지하2층 주차장 상부 슬라브 습식균열(관통균열) 발생에 대한 보완 바람. ○ 지하2층 외부측에 면한 옹벽부위 습식균열 발생에 대한 보완 바람.	별첨 사진 참조