품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 신정 도시개발구역 행복주택 건설공사                  점검일시: 2019. 10. 14.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(방화문, 배수판, 난간 등)를 포함 작성할 것. 추후 누락된 자재가 있을 시에는 계획서를 개정하여 반영하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장의 양식이 상이하니 건설사업관리 업무지침서 제22호 서식에 의거 작성하여 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 주요부재(기둥, 내력벽, 보)의 철근 이음끝 상·하부 철근의 정착 부위 긴결 결속 등 배근관리를 철저히 시행 바람. ○ 일부 내력벽의 지하층 수직철근과 1층 벽체 수직근의 이음 위치가 약간 어긋나 있는 부분에 대한 보강 조치 바람. ○ 일부 구간 철근 피복두께가 약간 미흡한 부분(1층 측벽세대 발코니 부분) 보강 바람. ○ Form 부착 단열재의 부착 시 단열재 간극(틈) Joint 조치 후 Form 설치 바람. ○ 현장 안전통로 정비 및 추후 엘리베이터실 층간 안전망, 외부 가설 통로 발판 하부 안전망 보완 바람.	별첨 사진 참조