품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 스페이스 살림 조성공사                              점검일시: 2020.  3. 12.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 건물옥상 방수층 보호용 무근콘크리트 타설 시 wire-mesh는 선행시공(겹침길이 준수) 후 무근콘크리트 중간에 들어가도록 후크로 조정하면서 시공 바람. ○ 각 건물의 옥상파라펫 측벽 완충재가 설계도서와 내역서 상의 두께가 상이하므로 검토 후 시공 바람. ○ 각 건물의 외벽 테라코타 open joint로 우기 시 또는 폭풍우 시 우수가 실내로 유입 가능성이 있으므로 상세히 검토 바람.	별첨 사진 참조