품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 상명삼락 주택재건축 정비사업 신축공사                       점검일시: 2020.  3.  17.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 누락된 자재(아스팔트콘크리트, 강재파이프 서포트 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 11층 6호 벽체 곰보부분 몰탈 충진 후 마감공사 요망. ○ 옥탑층 출입구 캐노피 물끊기 위치 수정할 것. ○ 옥탑층 사다리 안전걸이 설치 마감할 것. ○ EPS 벽체 초벌미장 마감할 것. ○ 계단실 가설난간대 돌출부분 수정 및 캡설치 할 것. ○ 현관문 상부 틈새 쌓기용 벽돌은 철거 후 적정 마감재로 수정할 것. ○ 벽돌 벽체내 전선 배관부 절단된 것 메쉬망 넣어 시공할 것.	별첨 사진 참조