품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 고덕강일 공공주택지구 9단지아파트 건설공사                  점검일시: 2020.  5.  26.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요(지급)자재 수불부 보완 - 주요(지급)자재는 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무지침 별지 제58호 서식에 의거 자재별, 규격별로 작성관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 옥탑층 출입문 상부 캔틸레버 슬라브 상부면 미장 마무리 할 것.(구배 설치) ○ 방수재용 Flashing 옆 누름미장선 마무리 할 것. ○ 화장실 배관 주위 청소 및 우레탄폼 충전 조치 할 것. ○ 외부 노출 피로티 슬라브 상부 마감 보완 할 것. ○ 피로티 시스템 비계 설치 시 최하단 수평재 연결 조치 할 것. ○ A형 사다리 사용시 2인 1조 작업, 전도 방지대 설치 및 안전대 고정하여 전도 사고 예방 할 것.	별첨 사진 참조