품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 홍은6구역 주택재건축 정비사업                               점검일시: 2020.  7.  14.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 옥상 슬라브와 계단실 옹벽과 경계부분은 외부용 코킹으로 조치바람. ○ 일부 침실 바닥 코너가 작은 Air space가 있어 바닥마감 시공전에 바닥과 같은 재료로 채워주기 바람. ○ 일부 침실 벽체 벽지 초벌마감중 석고보드 작업시 공간을 메우고 벽지 시공바람. ○ 1층 외벽과 흙과 만나는 부분은 석재 시공전에 10㎝이상 콘크리트 외벽에 방수자재 도포후 후속공정 진행바람.	별첨 사진 참조