품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 잠실새내역 환경개선(냉방) 건축공사                         점검일시: 2020.  9.  15.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서의 시험계획 횟수는 현장, 의뢰, 성적서 대체로 구분을 명확히 하고, 누락된 자재(각형 앙카볼트 등)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요자재 검사 및 수불부 보완 - 주요자재 검사 및 수불부는 양식이 상이하니 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제38호 서식에 의거 품질시험계획서의 전자재에 대하여 자재별, 규격별로 작성 관리바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 승강장 바닥 석재 시공부위의 마감상태가 단차가 발생하고 있으며, 규격과 생상이 다르므로 주변과 동일하게 시공하기 바람. ○ 승강장 바닥에 설치된 점형블럭에 균열이 발생 되었으니, 교체시공바라며, 줄눈은 밀실하게 시공하시기 바람. ○ 남자화장실의 기저귀 교환대 설치를 위하여 블록을 파취한 구간은 잔재를 제거 후 후속공정을 진행하기 바람.	별첨 사진 참조