품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 상일동 벽산빌라 가로주택정비사업                      점검일시: 2020.  9.  8.(화)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 균열관리대장 보완 - 균열관리대장은 매 차수별 균열 조사자와 확인자가 서명이 가능토록 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제41호 서식으로 작성 관리 하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 기초 배근에서 주동부 mat기초와 주차장 mat기초의 배근이 상이하니, 주동부 mat의 상부근을 주차장 mat로 동일한 규격과 간격으로 연장되어 배근될 수 있도록 조치하기 바람. ○ EPS실 벽 배근과 코어부분 벽 배근이 분리되어 있어 두 벽 배근을 수평 연결될 수 있도록 수평철근을 추가로 배치하기 바람. ○ 벽체 배근 중 일부 수평 U-bar가 누락되어 있는부분은 거푸집 작업 전 추가 배근할 수 있도록 조치하기 바람.	별첨 사진 참조