품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명 : 대한예수교장로회 성문교회 증축공사                   점검일시 : 2021. 12. 13.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서에 철근, 레미콘은 규격별로 세분화하여 시험 횟수를 산정하고, 철근은 50톤당 작성하고 누락된 자재(가설기자재 등)를 포함하여 재작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	○ 구조물별 콘크리트 타설현황 보완 - 구조물별 콘크리트 타설현황은「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」별지 제38호 서식에 따라 작성하여 기록·관리하기 바람.
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 계측보고서 최신본을 현장에 비치 필요. ○ 현장에 설치한 계측기 관리 철저.(캡 시공 등) ○ 복공위의 산소통과 LGP통 분리 보관 요망. ○ 코너 버팀보 위에 적치된 자재는 이동조치 필요.	별첨 사진 참조