품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 신상도 지하차도 확장공사                                   점검일시: 2021.  3.  22.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	○ 주요(지급)자재 수불부 보완 - 주요(지급)자재 수불부는 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 별지 제58호 서식에 의거 건설 자재별 관급자재에 대하여 작성 관리하기 바람.
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 분전반 관리자 정∙부 연락처를 기재하고 접지 저항치(3종, 100Ω이하)를 측정하여 부착관리 요망. ○ 현장내 우수 및 유입수가 침사지로 양호하게 유입되어 저류되도록 조치 요망. ○ H형강 등 구조용 자재는 적치시 받침목을 반드시 설치하여 적재관리 요망 – 부식 및 변형방지 ○ 롯데캐슬 APT입구 사거리 도로 표장면의 단차를 절삭하여 평탄화 작업요망(차량의 충격 및 교통사고 예방)	별첨 사진 참조