품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)                         점검일시: 2021.  4.  22.(목)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	-
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	-
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 바닥석재 줄눈 몰탈을 백화방지용 몰탈로 검토바람.(향후 백화 발생 방지) ○ 석재바닥 배수용 스테인레스 트렌치 연결부 용접면은 그라인더로 손보기 후 녹방지 도장마감 바람. ○ 바닥 석재 줄눈 간격은 조절 마무리 바람. ○ 석재 표면에 이물질을 제거하여 이색이 나지 않도록 조치바람. ○ 트러스 기둥 주각부는 사각형으로 보도블럭 절단 후 고강도 무수축모르터르로 시공 바람.	별첨 사진 참조