품질시험계획 이행확인 점검결과

공사명: 벽산빌라 가로주택정비사업                                   점검일시: 2021.  7.  12.(월)

점 검 사 항	점 검 결 과	비 고
1. 품질시험․검사에 필요한 관련자료의 구비․활용 여부	-
2. 품질시험계획 내용의 적정성 여부 - 주요자재의 검사포함 여부 - 주요공정의 검사포함 여부	○ 품질시험계획서 보완 - 품질시험계획서 일부 자재(철근 등)는 종목별로 세분화 하여 시험계획 횟수를 재산정하고, 누락된 자재(데크플레이트)를 포함 작성하기 바람.
3. 품질관리 관련 법령․규정․품질 시험계획에 필요한 품질시험․검사 요원․시설 및 장비 등의 적정 확보 여부	○ 품질관리자 경력사항 보완 - 품질관리자는 한국건설기술인협회에 발급하는 경력증명서에 당해 현장으로 등재함과 동시에 담당업무는 품질관리자, 전문분야는 건축품질관리로 등재하기 바람.
4. 품질시험 계획에 의한 품질시험․ 검사의 적기․적정빈도 실시 여부	-
5. 품질시험 또는 검사한 성과의 기록 유지 여부	-
6. 품질시험․검사장비의 관리 여부 - 교정검사 실시 및 교정상태의 식별표시 - 검사장비․측정장비 및 시험장비의 적정관리	-
7. 부적합 자재 및 부적합 공정처리 등 적정 여부	-
8. 기 타	○ 지하층 램프 및 벽면 Cold joint는 보수, 보강하기 바람.(보수, 보강시 구조체 내부 수분 제거후 보수바람. 균열관리대장 운용 및 관리요함) ○ Roof Parapet chipping 부위는 피복두께 유지토록 보수 요하고, 방수 시공 전 구조체 철근 보호토록 조치바람.(철근 부식 방지) ○ 소화기 배치는 향호하나 정기점검 일정대로 관리 바람. ○ 최상층 지붕 단열재 손상부위 단열보강 조치할 것.	별첨 사진 참조