1. 제세동기
차량번호		71무3686	/	6-1호	7/19		비 고
제 품 명		HS MRx
					점 검 결 과
시리얼번호		S/N *********0
상 태	기기 청결, 체액 오염, 탈착용이성				이상없음
일회용 패 드	1개 패드가 미리 연결되어 있음				이상없음
	1개의 여분 패드가 있음				이상없음
패 들	패들 청결함				이상없음
	탈착 용이함				이상없음
케이블 및 커넥터	3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터				이상없음
	제세동 패들 케이블				이상없음
	일회용 피드 케이블, 커넥터				이상없음
배터리	완충되어 있음				이상없음
	완충된 여분 배터리 있음				이상없음
일 회 용 품	전극용 젤리				이상없음
	심전도용 전극				이상없음
	기록용지				이상없음
작 동 점 검	전원 ON 후 기계 자체점검 이상없음				이상없음
	제세동 기능 이상없음				이상없음
	기록지 장착됨 및 출력이상 없음				이상없음

2. 구급장비
차량번호		71무3686	/	6-1호	수량	7/19		비 고
						점 검 결 과
장 비 명
호흡 유지	백밸브마스크 (성인용,소아용,유아용)				각2 세트	이상없음
	비강캐뉼라 (성인용,소아용,유아용)				각2 세트	이상없음
	안면마스크 (성인용,소아용)				각2 세트	이상없음
	비재호흡마스크 (성인용,소아용)				각2 세트	이상없음
	자동식산소소생기 (고정용)				1세트	이상없음
	자동식산소소생기 (휴대용)				1세트	이상없음
	네블라이저				1대	이상없음
	충전식흡인기				1대	이상없음
	분만세트				1세트	이상없음