도로시설 기전설비 점검결과 보고

붙 임

○ 점검기간 : 2016. 00. 00 ~ 00. 00

○ 점검인원 :

○ 점검대상 : 총 00개소(도로터널 0, 지하차도 0, 한강교량 0, ...)

○ 점검결과

연번	대 상	지 적 사 항	조치결과 ※반드시 사진첨부
1	00터널	CCTV 화면표출 불량	수리완료(‘16.0.00)
2	00지하차도	배수로 쓰레기 적치	조치완료(‘16.0.00)
3	00지하차도	부점등 6등	조치중 (‘16.0.00한 완료)
4	00대교	- 부점등(5, 7번) - 1번 분전함 차단기 작동불량	정비완료(‘16.0.00)
5	00대로	00부근 구간부점등	현장조치 완료(‘16.0.00)

2016.   .   .

점검자 :                                                      (인)

점검자 :                                                      (인)

점검자 :                                                      (인)

□ 조치결과 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

사진설명(위치, 내용)	정비 후
사진설명(위치, 내용)	정비 후
사진설명(위치, 내용)	정비 후

가로등 및 경관조명 분전함 점검표

○ 점검대상 : 노선 및 교량명  (     ),  위치(                   )

○ 점검일시 :

○ 점검내용

구 분	점검내용	점검결과				비 고
누 전 차단기	설치여부	메인( ), 분기( )
	작동상태	양호( ), 불량( )
	메인차단기 위치	상단( ), 하단( )
	차단감도및정격전류	㎃, A
전기선로	배선방식	2선식( ), 3선식( )
	절연저항 측정 (㏁)
	접속점 발열상태	양호( ), 불량( )
	배선정리 상태	양호( ), 불량( )
접지선	접지선 상태	양호( ), 불량( )
기 타 관리상태	관리카드	비치( ), 미비치( )
	정기검사일	2010. . .
	분전함 결선도	비치( ), 미비치( )
	전원함 설치높이	지상～하단: ㎝
	청소상태	양호( ), 불량( )

2016.  .    .

점검자 :                     직급        성명

직급        성명