지하철 9호선 개통구간 특별 도로점검계획

지하철 9호선 2단계 개통구간에 대한 도로상태를 특별 합동점검하여 시민에게 편안하고 안락한 통행이 되도록 하고자 함

Ⅰ		지하철 9호선 2단계 공사현황

□ 공사구간 전체 현황

○ 구 간(위치) : 강남구 논현동 차병원사거리~송파구 잠실동 아시아선수촌APT앞

○ 사업개요 : 연장 4.5km, 정거장 5개소

○ 사업기간 : 2008. 5 ~ 2015. 4

□ 공구별 공사현황

공구명	구 간	공사개요	시공사	감리사
915	강남구 논현동 차병원사거리 ~ 삼성동 힐스테이트 아파트	- 연장 1,770m, 정거장 2 □본 선 : 1,440m (터널 1,411m, 개착 29m) □정거장 : 2개소, 330m(개착) □환기구6, 출입구 8	경남기업(주) 대원건설산업	동일기술공사㈜ 외 4
916	강남구 삼성동 힐스테이트 아파트 ~ 삼성동 광동한방병원	- 연장 1,140m, 정거장 2 □본 선 : 810m (터널 610m, 개착 200m) □정거장 : 2개소, 330m(개착) □환기구5, 출입구 13, 연결통로1	현대산업개발 경남기업 일성건설	㈜유신 외 4
917	강남구 삼성동 광동한방병원 ~ 송파구 잠실동 아시아선수촌APT 앞	- 연장 1,590m, 정거장 1 □본 선 : 1,425m (터널 1,373m, 개착 52m) □정거장 : 1개소, 165m (터널51m, 개착114m) □환기구3, 출입구 1, 환승통로 1, 연결통로1	지에스건설 KCC건설	㈜선진엔지니어링 외 2

Ⅱ		합동점검 계획

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2015. 4. 1 ~ 4. 3(3일간)

○ 점검반 구성 : 관련부서별 각1명 총6명

- 도로관리과, 보도환경개선과, 동부도로사업소, 도시기반시설본부. 강남구, 송파구 (도로과, 치수과)

○ 관련부서별 점검대상

점검기관	점검대상	점검항목	비고
도로관리과 (도로사업소)	차도포장, 맨홀	- 소파, 침하, 파손, 소성발생, 평탄성 등 - 맨홀주변 파손여부, 맨홀시공상태
보도환경개선과	보도포장	- 보도침하, 파손, 평탄성, 장애인 구간 정비상태 등
자치구	하수관로, 맨홀	- 맨홀주변 파손여부, 맨홀시공상태, 하수관로 파손여부, 빗물받이 및 측구 시공상태 등
도시기반시설본부	공사구간 시설물 전반	- 지하철 시설물 상태 - 도로 및 보도 포장상태 등
상수도사업본부	상수도 시설	상수도 시설에 대해 누수여부	자체 점검

□ 점검일정

점검일정	점검대상	점 검 반	비고
4. 1(수)	915공구	- 도로관리과, 보도환경개선과, 도로사업소, 도기본. 강남구(도로과, 치수과)
4. 2(목)	916공구	- 도로관리과, 보도환경개선과, 도로사업소, 도기본. 강남구(도로과, 치수과)
4. 3(금)	917공구	- 도로관리과, 보도환경개선과, 도로사업소, 도기본. 강남․송파구(도로과, 치수과)

Ⅲ		지적사항 조치계획

○ 지적사항 중 긴급 조치를 하여야 하는 내용은 안전조치 후 응급복구토록 조치

○ 복구시일이 소요되는 지적사항은 즉시 복구가능토록 자체 계획을 수립하고 단기간내 완전복구토록 조치

Ⅳ		행정사항

○ 상수도사업본부에서는 지하철 9호선 2단계 개통구간에 대한 누수여부에 대한 점검결과를 ’15. 4. 3일까지 제출