택지개발 지구내 도로시설물 인수.인계를 위한 점검계획

LH공사 및 SH공사에서 시행중인 택지개발 지구내 도로시설물 인수.인계와 관련하여 시설물 전반에 대한 외부전문가 합동 점검을 시행하여 문제점을 사전에 조치함으로써, 향후 원활한 공용개시 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		점검 개요

○ 점검 일시 : 2015. 09. 02(수) 10:00~17:00

○ 점검 대상 : 탄천우안도로지하차도, 장지지하차도, 위례1지하차도,

○ 점검 방법 : 외부전문가 및 시공관계자와 합동점검

○ 점 검 자 : 시설물 별 11명(외부전문가 4명, 시공관계자 3명, 과장 및 담당 4명)

※ 외부전문가는 점검 당일 9시 20분 동부도로사업소에 모여 함께 이동

2		점검 시설물 현황

○ 도로시설물

시설명	위 치	개 요	시공사	준공예정일	담당 직원	공정 (%)	비고
탄천우안도로 지하차도	송파구 문정동	B=8.5~11.5m L=370m(상행) L=470m(하행)	㈜엠지엘 대보건설(주)	2015.10.13	김종범	90	SH
위례1지하차도	송파구 장지동 ~하남시 학암동	B=16.8m L=628m	금호산업(주)	2015.12.30	나철흠	80	LH
장지지하차도	송파구 장지동 ~성남시 창곡동	B=18~24m L=1,275m	진흥기업(주) 홍익산업개발(주)	2016.03.30	조장호	80	SH

○ 기전 및 기타 관리동 시설물

시설명	비 상 발전기	배수 펌프	CC TV	조명 시설	FAN	전광판	진 입 차단막	집수정	관리동
탄천우안도로 지하차도	1대	3대	-	100개	-	-	-	1개소	1개동
위례1지하차도	-	-	4대	468개	-	-	-	-	-
장지지하차도	1대	12대	22대	932개	14대	2개소	2개소	3개소	1개동

○ 주요 점검 내용

- 콘크리트 구조체, 노면포장, 배수시설(집수정 포함)

- 환기설비, 방재설비, 영상감시설비, 원격제어설비, 지하차도 내부 조도

- 기타 유지관리 상 보완이 요구되는 사항 등

외부 전문가 및 시공관계자 현황

○ 외부 전문가

토목 구조물 분야		전기전력설비 분야	건축 기계설비 분야	비고
토질 및 기초	토목구조
에스코컨설탄트 사장 황재돈	한국구조물안전연구원 대표 이 채 규	은세기술(주) 대표 박병수	나로이엔씨 이사 윤정은

○ 시공 관계자

시설명	공사감독 (전화)	현장대리인 (전화)	감리단장 (전화)	비고
탄천우안도로 지하차도	SH공사 김재훈 (*************)	㈜엠지엘 손병직 *************	일신이앤씨 임대식 *************	SH
위례1지하차도	LH공사 장재호 (*************)	금호산업(주) 김익진 *************	-	LH
장지지하차도	SH공사 이윤창 (*************)	진흥기업(주) 최동호 *************	㈜수성엔지니어링 배병환 *************	SH

택지개발지구 시설물 인수·인계 대상 위치도 및 현황사진

탄천우안도로지하차도

장지지하차도

위례1지하차도

탄천우안도로지하차도	위례1지하차도	장지지하차도