00교 정기점검 결과 보고서

○ 점검시설 :

○ 점검일시 : 2014.   .   .(  )

○ 점검부분 :

항 목		세 부 점 검 사 항	지 적 사 항	비 고
구조물및기타	교면 포장	• 균 열 • 단 차 • 소성변형 • 포 트 홀	000 000	사진 1
	콘크리트 구조물	• 균 열 • 표면결함 • 누 수 • 층 분 리 • 백 태 • 사고에 의한 손상
	강 재 구조물	• 부 식 • 피로균열 • 과재하중 • 외부충격에 의한 손상 • 도장 탈락
	기 타	• 교량 청소상태 • 빗물받이 준설상태
교량받침	강 재	• 강재받침 및 가동면 부식 • 받침장치 균열, 파손 • 받침부 균열, 파손
	기 타	• 신축방향으로 이동제한장치와접촉 • 플랜지 및 복부판 변형 • 앵커볼트 파손, 절단 • 받침과 부속품 접촉으로 가동장애 • 가동면 부근 오물퇴적 등 • 기타사항

점검자 :      급             (서명)       급             (서명)

점검자 :      급             (서명)       급             (서명)

■ 현장사진

사진1		사진2
사진3		사진4
사진5		사진6