점  검  사  진

공 사 명 :	KLID Tower 건립공사	점검일 :	2014.11.17.
지적사항 :	SRC기둥 이어치기전 레이턴스 제거 및 치핑후 콘크리트 타설하기 바람
지적사항 :	지하2층 코아 바닥슬래브 보 철근 순간격 부족으로 콘크리트 타설이 곤란하므로 조치 바람