점  검  사  진

공 사 명 :	탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사	점검일 :	2014.9.12.
지적사항 :	기둥접속부 PEDESTAL 콘크리트 타설전 신․구 콘크리트 접착력 확보를 위한 치핑실시 및 기둥부분 철근 피복두께 유지 바람