점  검  사  진

공 사 명 :	서울타워 본관동 리모델링 공사	점검일 :	2015.10.23.
지적사항 :	건물외부 철재계단 녹발생부 방청처리 및 방수 실시 후 후속 공정을 진행 바람
지적사항 :	4층 기존 창문벽체 골재알 제거 및 치핑실시 후 시멘트모르타르로 시공 바람