점  검  사  진

공 사 명 :	서울마곡지구 C7-2,3,4 업무복합시설 신축공사	점검일 :	2015.11.26.
지적사항 :	Earth Anchor의 강선은 고정정착전에 강선을 구부리지 말고 강선정착 후 강선을 절단하기 바람
지적사항 :	SRC공사에서는 철골 맞댐이음이 중요하므로 철골 맞댐면과 고정Plate 부위에서 Web쪽에도 Plate부착 후 Bolt로 시공 바람