점  검  사  진

공 사 명 :	사근동 공공복합청사 신축공사	점검일 :	2015.12.14.
지적사항 :	정화조 설치구간 유입수량 처리를 위한 양수작업시 슬러지가 하수도에 유입되지 않도록 조치 바람
지적사항 :	기초 합벽구간 콘크리트 타설시암반에 붙은 이물질은 콘크리트 부작강도를 저하하므로 제거 후 타설 바람