점  검  사  진

공 사 명 :	구리암사대교 연결도로 건설공사	점검일 :	2015.6.9.
지적사항 :	본선 우측 램프B구간 자전거도로 측면 L형 측구 균열이 발생되고 있으므로 일정간격의 수축이음을 설치하고 균열 보수 바람
지적사항 :	본선 우안 산마루 측구 콘크리트 도수로 하부 재료분리 보수 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	구리암사대교 연결도로 건설공사	점검일 :	2015.6.9.
지적사항 :	본선 우측 램프B구간 시점부 노면수가 집중되므로 우수처리 시설 설치 바람
지적사항 :	본선 우안부 사면 집수정 스틸그레이팅이 낙석방지책에 간섭되어 유지관리가 어려우므로 조치 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	구리암사대교 연결도로 건설공사	점검일 :	2015.6.9.
지적사항 :	본선 좌안부 절토부 보강토 옹벽 배면 U형측구를 연장(추가)하여 보강토 사면의 안전성을 강구 바람