점  검  사  진

공 사 명 :	대림역 오피스텔 및 도시형 생활주택신축공사	점검일 :	2015.7.14.
지적사항 :	자재인양구 OPEN 주변 균열발생부 보수 바람
지적사항 :	벽체 하단부 LEVEL 조정에 따른 이격부위 metal lath 충전 불량부 보수 및 향후 metal lath를 90°로 굽혀서 시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	대림역 오피스텔 및 도시형 생활주택신축공사	점검일 :	2015.7.14.
지적사항 :	전기박스 등 벽체 개구부 수평․수직근 절단부 주변 경사보강근 외 추가 보강 바람
지적사항 :	18층 바닥 벽체 콘크리트 타설 전 치핑 및 거푸집에 부착된 시멘트페이스트 청소 후 시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	대림역 오피스텔 및 도시형 생활주택신축공사	점검일 :	2015.7.14.
지적사항 :	17층 E/V 앞 벽체 재료분리 보수 바람
지적사항 :	15층 계단 벽체 이어치기부분 틈새부 보수 바람