점  검  사  진

공 사 명 :	고가교(대림~신도림)내진보강 및 방음벽 교체공사	점검일 :	2015.8.5.
지적사항 :	방음벽 지주 Base Plate 틈새부 무수축모르타르로 정밀시공 바람