점  검  사  진

공 사 명 :	경의선 숲길 공원조성공사	점검일 :	2015.9.8.
지적사항 :	원효로 구간 플랫폼 기초철근 배근시 피복두께(10cm) 유지하도록 스페이셔를 눕히지 말고 세워서 시공 바람