점  검  사  진

공 사 명 :	성동소방서 신축공사	점검일 :	2016.11.8.
지적사항 :	지상3층 계단실 벽체 전선관(주름관)이 뭉치지 않도록 간격을 벌려 콘크리트 타설 바람
지적사항 :	주차장 램프 옹벽 철근에 붙은 시멘트 페이스트 제거 및 청소 후 콘크리트 타설 바람