점  검  사  진

공 사 명 :	학교법인 동양학원 증축공사	점검일 :	2016.3.22.
지적사항 :	지하1층 지붕정원 알루미늄 창호 하단부 콘크리트 바닥면과 접하는 부위에 방수몰탈을 사춤하고 외부에 우레탄 방수 조치 바람
지적사항 :	지하1층 복도상부 천정부 배관(냉매배관) Line이 겹치지 않도록 하고 배관 받침부 보호조치 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	학교법인 동양학원 증축공사	점검일 :	2016.3.22.
지적사항 :	지하1층 주방입구 벽체상부 배관 설치 후 OPEN 된 배관 주위 밀실하게 몰탈이나 적합한 자재로 채움 시공 바람
지적사항 :	지상1층 운동장 서측부 부순골재에 혼입된 토사 제거 후 후속 공정 진행 바람